**附表1 木工圓盤鋸安全作業標準**

|  |
| --- |
| **作業種類區分：**一般操作作業**單位作業名稱：**木工圓盤鋸**作 業 方 式 ：**個人單獨作業**使用處理材料：**木工加工物或工業發泡(柱狀)**使用器具工具：**平行靠板（尺）、活動角度推桿或替代推行木材或固定夾**防 護 器 具 ：**護目鏡及防塵口罩**資 格 限 制 ：**修習工教系木器製造、產品設計課程學生 |
| **工作步驟** | **工作方法** | **不安全因素** | **安全措施** | **事故處理** |
| 1.工作前 | 1-1檢查電氣及機械設備是否正常。1-2調整鋸片至適當高度或角度。1-3開啟分電箱電源及機具電源開關(含集塵設備)。 | 捲入危險 | 1-1戴上安全眼鏡，領口請扣好，長髮請固定好。 | 1. 人員受傷送醫急救治療。
2. 機具設備報請廠商維修。
 |
| 2.工作中 | 2-1裁切物品寬度小於7公分時須以替代木材推送。2-2嚴禁穿戴手套操作機具。2-3裁切物品須與平行靠板（尺）成平行角度。2-4裁切物品推送過程勿往後收拉。2-5鋸片如有防護罩應放下並嚴禁拆卸。2-6機械運轉的狀況下，不可擅自離開。 | 捲入危險 | 2-1戴上安全眼鏡，領口請扣好，長髮請固定好。 | 2同1 |
| 3.工作後 | 3-1關掉電源開關及分電箱電源開關並踩煞車至機器停止運轉。3-2木屑全部清除乾淨。3-3機器四周打掃清潔，工作物排列整齊。3-4機械滑動部分及鐵質部分表面塗上防銹油或機油。所有手工具、量具、刀具使用完畢歸定位。3-5使用後將吸塵管上推歸至定位。 | 捲入危險 | 3-1戴上安全眼鏡，領口請扣好，長髮請固定好。 | 3同1 |
| **圖****解** |  |