**附表1 手推刨床工安全作業標準**

|  |
| --- |
| **作業種類區分：**一般操作作業**單位作業名稱：**手推刨床**作 業 方 式 ：**個人作業或協力作業**使用處理材料：**木工加工物(木芯板、夾板、密集板等合成板除外)**使用器具工具：**無**防 護 器 具 ：**護目鏡及防塵口罩**資 格 限 制 ：**修習工教系木器製造、產品設計課程學生 |
| **工作步驟** | **工作方法** | **不安全因素** | **安全措施** | **事故處理** |
| 1.工作前 | 1-1檢查電氣及機械設備是否正常。1-2調整平台至適當高度。 | 捲入危險 | 1-1戴上安全眼鏡，領口請扣好，長髮請固定好。 | 1. 人員受傷送醫急救治療。
2. 機具設備報請廠商維修。
 |
| 2.工作中 | 2-1推送加工物必須使用安全壓板。2-2推送過程須注意身體重心之保持，過程中請專心。2-3嚴禁戴手套操作機器。2-4機械運轉的狀況下，不可擅自離開。 | 捲入危險 | 2-1戴上安全眼鏡，領口請扣好，長髮請固定好。 | 2同1 |
| 3.工作後 | 3-1關掉電源開關及分電箱電源開關。3-2木屑全部清除乾淨。3-3機器四周打掃清潔，工作物排列整齊。3-4機械滑動部分及鐵質部分表面塗上防銹油或機油。所有手工具、量具、刀具使用完畢歸定位。  | 捲入危險 | 3-1戴上安全眼鏡，領口請扣好，長髮請固定好。 | 3同1 |
| **圖****解** |  |