國立高雄師範大學○○系/中心○○實驗室/實習工廠緊急沖淋洗眼設備每月自動檢查紀錄表

檢查日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢查項目 | 檢查重點 | 檢查方法 | 檢查結果 | | 改善措施 |
| 正常 | 異常 |
| 設置場所 | 1.周圍1.5公尺內或通道無阻塞，地面整潔平坦 | 目視 |  |  |  |
| 2.是否有明顯標示 | 目視 |  |  |  |
| 機體 | 3.無銹蝕、損壞、變形、組件（零件）欠缺鬆動、漏水 | 目視/實測 |  |  |  |
| 水管 | 4.入水閥保持常開，接頭密合，不漏水，閥桿無損壞、變形 | 目視 |  |  |  |
| 5.控制閥（長柄或腳踏）機能正常 | 實測 |  |  |  |
| 6.噴灑頭整潔、過濾網無鬆脫、破損、無雜物阻塞 | 目視/實測 |  |  |  |
| 水源 | 7.確認水壓、水溫均適當 | 實測 |  |  |  |
| 8.確認水質無污濁情形 | 目視 |  |  |  |
| 排水管 | 9.保持順暢 | 實測 |  |  |  |
| 建議改善事項： | | | | | |

※無該項目請於檢查結果欄註明「無」或「不適用」。

檢查人員： 實驗場所負責人： 單位主管：